OPĆINA PUNAT

**T R O Š K O V N I K**

IZRADE VANJSKE ULIČNE SLAVINE (ŠPINE)

NA LOKACIJI DONJE SELO U STAROJ BAŠKI

(1 KOMAD)

1. Pažljivo razbijanje starog betona postojeće slavine zajedno s podložnim betonom. U cijenu uključen ukrcaj i odvoz materijala na deponij na udaljenosti do 15 km.

Obračun po kom.

kom1,00 a’ kn kn

1. Kombinirani ručno-strojni iskop terena za izradu betonskih temelja u terenu IV i V kategorije dim.0,4 m x 0,4 m, prema skici. Iskopani materijal odbaciti u zoni rova i koristiti ga za zatrpavanje po nalogu nadzornog inženjera. U cijenu uključen ukrcaj i odvoz viška materijala iz iskopa na deponij na udaljenosti do 5 km.

Obračun po m3 u sraslom stanju stvarno izvedenih radova.

m3 1,00 a' kn kn

1. Dobava, ugradnja i zaštita arm. betona, temelja, zidova i ploče za postavu ulične slavine dimenzija prema skici, te sanaciju betonske ploče po terenu. Klasa betona C 25/30 (MB-30). Marka betona C 25/30 (MB-30). Debljina arm.betonske ploče i zidova d=15 cm. U cijenu uključena dobava i postava armaturne mreže 2 x Q 188, potrebna oplata.

Obračun po m3 stvarno izvedenih radova.

beton m3 1,00 a' kn kn

oplata m2 10,00 a' kn kn

bet.željezo kg 60,00 a' kn kn

1. Zatrpavanje i planiranje zemljanog materijala oko završenih temelja. Nasipavanje vršiti materijalom dobivenim iz iskopa. Svaki sloj nabijati strojnim nabijačem do potrebne zbijenosti.

Obračun po m3 stvarno izvedenih radova.

m3 0,50 a' kn kn

1. Nabava, doprema i ugradnja montažnog zdenca podnog s nogama – kulir dim. 59 cm x 77 cm x 96 cm (proizvođača GP Krk trgovina ili jednakovrijedan). Zdenac se montira i postavlja na pripremljenu podlogu.

Obračun po kom zdenca, komplet rad i materijal.

kom 1,00 a' kn kn

1. Nabava, doprema i ugradnja vodovodne cijevi R ¾" za priključak ulične slavine na javnu vodovodnu mrežu otporna na pritisak i postavu u zemlji, cijevi PE-HD sa svim fazonskim komadima i izolacijom. Cijevi postaviti u iskopani rov od vodomjera do slavina. U cijenu uključen iskop rova dubine 60 cm, širine 40 cm. Dobava, doprema i ugradnja pijeska 0-4 mm u kanal u sloju 2x10 cm, nasipavanje kanala, ukrcaj i odvoz viška materijala na deponiju udaljenu do 5 km.

Obračun po m1 kanala, komplet rad i materijal.

m1 4,00 a' kn kn

1. Nabava, doprema i ugradnja kanalizacijske PVC cijevi Ф 50 i Ф 110 za priključak odvoda slavina na betonsko korito, otporne na pritisak i postavu u zemlji s uključenim fazonskim komadima. Cijevi postaviti u iskopani rov. U cijenu uključen iskop rova dubine 60 cm, širine 40 cm. Dobava, doprema i ugradnja pijeska 0-4 mm u kanal u sloju 2x10 cm, nasipavanje kanala, ukrcaj i odvoz viška materijala na deponiju udaljenu do 5 km.

Obračun po m1 kanala, komplet rad i materijal.

m1 2,00 a' kn kn

1. SLAVINA POTISNA

Nabava i ugradnja potisne slavine sa automatskim zatvaranjem ventila po izboru investitora (nabavna cijena slavine do 600,00 kn/kom). Stavka uključuje sav potreban materijal za spajanje na vodovodnu instalaciju. Postava prema uputama proizvođača. Obračun po kom.

kom1,00a’ kn kn

1. Ispitivanje vodovodne instalacije (tlačna proba za jednu slavinu).

Obračun paušalno.

paušalno kn

UKUPNO kn

+ 25 PDV kn

SVEUKUPNO kn

Punat, veljača 2017. Ponuditelj: