**OPĆINA PUNAT**

**T R O Š K O V N I K**Uređenje parka za pse u Puntu

(površine 806 m2 s predprostorom 3,0 m x 3,0 m)

1. Plitki strojni iskop (cca 20 cm) za izradu rampe bez obzira na kategoriju zemljišta s utovarom i odvozom materijala na deponiju udaljenu do 10km.Rampa se uređuje na širinu od 3m dužine 5 m.

Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.

m3 3,00 a’ kn kn

1. Izvedba nasipa za izradu prilazne rampe od kvalitetnog kamenog materijala frakcije do 63mm. Nasip se izvodi u slojevima do 40 cm uz valjanje i zbijanje. U cijenu uračunato: dobava i doprema kamenog materijala, razastiranje, planiranje i valjanje posteljice nasipa, uređenje kosina nasipa, te izradu prilazne rampe do parka.

Obračun po m3 gotovog nasipa.

m3 20,00 a' kn kn

1. Dobava, dovoz i istovar jalovine debljine sloja 5-10 cm za završni sloj rampe. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, transporte,razastiranje, planiranje i nabijanje jalovine valjkom.

Obračun po m3.

m3 2,00 a’ kn kn

1. Dobava, doprema i postava žičane ograde visine 1,5 m. Ograda je od žičanog pletiva-mreže, pocinčane žice, standardnog otvora oka (četverokutni) 60 x 60 mm i debljine žice 3,1 mm, zelene boje, s uključenom pocinčanom žicom za napinjanje debljine 3,1 mm i pocinčanim natezačima.

U cijenu uključeni i metalni pocinčani stupovi fi 50visine 2 m. Stupove zabiti i zabetonirati u zemlju na razmaku od 2,5 m s izradom horizontalne ukrute (prečke) od metalne pocinčane cijevi fi 30 prema fotografiji. U cijenu stavke je uključen, iskop, beton za izradu temeljnih jama te postava metalnih stupova u betonske temelje, varenje, kao i sav rad i materijal za cjelokupnu izradu ograde.

Obračun po m1 gotove ograde.

m1 170a’ kn kn

1. Dobava, doprema i postava metalnih vrata zelene boje, visine 1,6 m, širine 1,1 m od metalnih pocinčanih cijevi fi 50 i s ispunom od metalne pocinčane žice-mreže (istovjetne ogradi), standardnog otvora oka (četverokutni) 60 x 60 mm i debljine žice 3,1 mm. U cijenu stavke je uključen, iskop, beton za izradu temeljnih jama te postava metalnih stupova u betonske temelje kao i sistem zakački za otvaranje i zatvaranje vrata prema fotografiji.

Obračun po kom gotovih vrata.

kom2a’ kn kn

1. Dobava, doprema i postava komunalne opreme, samostojećeg koša za pseći otpad volumena 25 lit od visoko otporne plastike zelene boje, s poklopcem koji se sam zatvara. Koš mora biti opremljen posudom koja se lako vadi i dezinficira s držačem vrećica poput (FIDO 25 ili jednako vrijedan). U cijenu stavke je uključen iskop temeljne jame, beton, pocinčani stup, montaža stupa u beton kao i sva rad i materijal za kompletnu izvedbu stavke.

Obračun po kom postavljenih kanti.

kom1a’ kn kn

Ukupno kn

+ 25% PDV kn

Sveukupno  **kn**

Punat, \_\_\_ travnja 2017.godine Ponuditelj: